설비 검사 체크리스트

담당자

승인

1. 설비관리번호 : 00000-000

2. 설 비 명 : 추 300 g

3. 검증일시 : 2000년  00월  00일

구 분

기 준

검 사 항 목

검 증 결 과

판 정

(적합: O, 부적합: X)

비 고

추 300 g

± 0.5 %

(± 1.5 g)

(SPS-KHFC 001-0438:2022 12.3 허용차에 따라 기준을 ± 0.5 % 로 한다.)

기준값(300 g)의

무게에 대해서

5회 검사

*측정기기 :

전기식 지시거울

- 교정일 : 0000.00.00

번호

측정 (g)

평균 (g)

오차 (g)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

오차값이 허용차 이하일 경우 적합, 그렇지 않을 경우 부적합

오차 = 표준 – 측정값의 평균